{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["清单明细"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"清单明细","index":0,"n_rows":63,"n_cols":9,"rows_kept":63,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,4,5,4],[2,5,5,5],[2,6,5,6],[2,7,5,7],[2,8,5,8],[6,0,16,0],[6,1,16,1],[6,4,16,4],[6,5,16,5],[6,6,16,6],[6,7,16,7],[6,8,16,8],[17,0,57,0],[17,1,57,1],[17,4,56,4],[17,5,56,5],[17,6,56,6],[17,7,56,7],[17,8,56,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["海南经贸职业技术学院\n刷脸识别+测温仪通道改造项目采购需求及报价表"]
["序号","货物/服务名称","品牌、型号、规格参数/服务内容","响应内容（须对应左栏填写响应内容）","单位","数量","单位（元）","金额（元）","备注"]
[1,"人脸识别分析仪引擎客户端\n(人脸识别分析软件)","1、智能视频分析系统单机版本（注：在单机上完成检测、识别、比对，可离线进行人证核验）。",null,"套",1]
[null,null,"2、人脸视频采集模块、人脸检测模块、质量评估模块、人脸识别模块、动态人脸分析仪、人证核验系统。"]
[null,null,"3、模板库人脸数20000。"]
[null,null,"4、软件终身免费升级。"]
[2,"测温+人脸识别管理平台软件\n（系统平台管理软件）","1、平台可批量设置多台设备测温预警设置，设置实现温度正常+人脸在白名单后进行开闸或者设置测量温度正常即开闸；",null,"套",1]
[null,null,"2、可实现批量导出人员报表、识别记录报表（带体温数据）、考勤记录报表（带体温数据）、考勤结果报表，实现测温人员数据实时显示；"]
[null,null,"3、前端界面可定制，多台设备通过后台独立管理；"]
[null,null,"4、同时支持外接IC卡读卡器及身份证阅读器，通过IC卡刷卡或身份证人证核验权限进出，刷脸、刷IC卡以及刷身份证人证核验三者进出权限可同时实现；"]
[null,null,"5、人脸识别终端可实现安防监控功能，在监控室可远程监控人脸识别终端的进出人员画面，并实时提示进出人员信息（限局域网）；"]
[null,null,"6、门禁权限管控，支持按分组管控，每个人员支持至少4个分组、每个分组至少16个时段设置；支持按工作日和节假日时间段权限管控，工作日设置星期一至星期五，节假日周六周日和法定假；"]
[null,null,"7、考勤设置，支持3个时间段考勤，可任意设置班组进行考勤，每日报表和月度报表。"]
[null,null,"8、学生考勤报表、温度记录报表、温度异常记录表可设置时间节点，自动通过微信以消息方式推送给辅导员/班主任。"]
[null,null,"9、平台支持通过移动端采集人脸照片，人脸录入H5页面可接入学校微信公众号，实时验证并上传。"]
[null,null,"10、能与现有一卡通系统无缝对接，能直接使用现有考勤人脸库信息等。"]
[null,null,"11、软件终身免费升级。"]
[3,"\n\n\n\n\n温测+人脸识别终端一体机","刷脸识别及测温一体机",null,"台",46,null,null,"\n\n男生宿舍8个入口每个入口2台共计16台，女生宿舍楼梯口8个点16台，图书馆1台，行政楼2台，经贸宾馆1台，体育馆1台，操场主席台1台，实训楼4台，教学楼4台，合计46台。"]
[null,null,"1、CPU\t四核Cortex处理器1.8GHz"]
[null,null,"2、内存\tRAM 2GB存储\tROM 8GB(16GB)"]
[null,null,"3、操作系统\t安卓7.1"]
[null,null,"4、IPS全视角8寸或以上液晶屏，分辨率：800*1280@60HZ"]
[null,null,"5、外观材质\t铝合金外壳，钢化玻璃面板"]
[null,null,"6、识别高度\t1.2-2.2米，识别距离\t0.3-0.5米"]
[null,null,"7、人脸角度\t左右30度，上下30度"]
[null,null,"8、识别技术\t近红外活体检测，嵌入式可见光人脸识别，适应大部份室内外环境，可在移动中快速识别"]
[null,null,"9、识别速度\t人脸检测跟踪 20ms，人脸检测通过300-500ms体温检测2秒-3秒/人次"]
[null,null,"10、状态显示姓名播报显示，自定义信息播报显示"]
[null,null,"11、人脸库\t3万（可扩容）"]
[null,null,"12、电源接口1个，外置插座及一个内置6P插座（具备 STB 功能）DC 12V输入"]
[null,null,"13、网络接口1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口"]
[null,null,"14、扩展接口TTL 1路，RS485 1路,韦根2路，RS232 1路"]
[null,null,"15、耳机/MIC接口 1个，外置耳机音频输出座  (国标: GND,MIC,R,L)"]
[null,null,"16、WIFI1路WIFI信号, 支持 2.4G/5G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议(非标准配置)3G/4G(选配)\t可扩展1路3G(WCDMA、EVDO、CDMA、GSM)/4G(LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM)信号"]
[null,null,"17、SD卡接口\t最大可扩展至64GBTF卡"]
[null,null,"18、开门输出\t1路开闸输出（常开、常闭）"]
[null,null,"19、补光灯信号（预留）\t1路补光灯信号输出，1路光感信号输入"]
[null,null,"20、双目摄像头：摄像头\t双目B/W、HDR200万像素，自动爆光，自动白平衡 自动逆光优化"]
[null,null,"21、传感器\t1/2.7”工业级双目高清宽动态图像传感器"]
[null,null,"22、帧率\t黑白彩色最大30帧，无拖影"]
[null,null,"23、红外灯光谱\t850nm"]
[null,null,"24、有效像素\t1920*1080/1920*1080"]
[null,null,"25、镜头\tM12(f=3.6MM)/ M12(f=3.6MM)"]
[null,null,"26、像元尺寸\t3.0um X3.0um/3.0um X3.0um"]
[null,null,"27、最低照度\t≥0.01LUX at F1.2/≥0.1LUX at F1.2"]
[null,null,"28、信噪比\t≥41dB"]
[null,null,"29、宽动态范围\t≥96dB/≥105dB"]
[null,null,"30、接口类型\tUSB2.0"]
[null,null,"31、视频编码\tH.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码"]
[null,null,"32、图像分辨率\t主码流\t640X480@ 30fps /800X600@ 30fps /1280X720@ 30fps/1280X1024@30fps/1920X1080@ 30fps 次码流 640X480@ 30fps /800X600@ 20fps /1280X720@ 5fps/1280X1024@5fps/1920X1080@5fps"]
[null,null,"33、测温模组：多点热成像模组"]
[null,null,"34、工作温度\t-10℃ - +55℃；工作湿度 10～90%相对湿度,无冷凝"]
[null,null,"35、供电\tDC12V/2A；设备功耗 ≦16W"]
[null,null,"36、设备尺寸\t240*130*25mm（长*宽*高），允许误差+-5mm；设备重量 0.9千克，允许误差+-0.1千克。\n安装方式：支持壁挂及立柱式安装。"]
[null,null,"37、外观颜色可根据校方要求定制"]
[null,null,"38、戴口罩和不戴口罩都能识别，戴口罩的识别成功率在85%以上，不戴口罩的识别成功率在99.7%以上。"]
[null,null,"39、室内温度16-36℃之间，距离30-60厘米之间，测量精度为正负0.2-0.5℃。"]
[null,null,"40、保修期：验收合格之日起2年，免费上门检修。"]
[4,"安装费","给原有的刷卡通道设备上打孔、布线安装刷脸设备，含线材费、施工费。机箱开孔+安装调试。",null,"台",46]
[5,"拆装费","拆除校门口、图书馆旧的刷卡通道设备迁移到女生宿舍安装，含线材费、施工费。一共需要重新迁移安装8套设备。",null,"套",8]
[6,"楼梯口护栏","不锈钢护栏。女生宿舍楼梯口安装通道机后还留有缝隙，需要增加护栏防止学生越过，（1）：1.5米高*o.8米宽*8个=9.6平方米，（2）: 3.1米宽*1.5米高*2个=9.3平方米，（3）男生宿舍、图书馆拆迁通道迁移后空位的护栏填补",null,"㎡",25]
[7,"其它及售后要求","1、必须于2020年5月13日前完成安装调试、验收并交付使用。\n2、验收合格并结算审计通过后，中标人向采购人递交有效发票、付款申请函以及银行出具的以采购人为受益人的《质量保函》（保函金额为合同总价款的3%作为本项目质保金），采购人即在15个工作日内支付给中标人合同总金额的100%。\n3、整体项目质量缺陷期1年，自验收合格之日起计算。\n","1、承诺于2020年5月13日前完成安装调试、验收并交付使用。\n2、同意验收合格并结算审计通过后，中标人向采购人递交有效发票、付款申请函以及银行出具的以采购人为受益人的《质量保函》（保函金额为合同总价款的3%作为本项目质保金），采购人即在15个工作日内支付给中标人合同总金额的100%。\n3、整体项目质量缺陷期1年，自验收合格之日起计算","——","——","——","——","——"]
["合计"]