{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet3","index":0,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,6],[6,0,6,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["海南经贸职业技术学院\n货物、服务类采购询价表"]
["项目名称：移动智慧教室",{"$nulls":6},"单位:元"]
["序号","产品名称","采购需求(品牌型号规格参数)","单位","数量","单价","金额","备注"]
[1,"一体化纳米触控黑板","泛普PB70SM-A\n1.粉笔书写，防水防暴：可以用粉笔直接书写、擦除、清洗笔迹；自动感应识别，表面大量积水正常触控；纳米钢化玻璃，防暴、防刮擦、抗击打；\n2.视听结合，智慧教学：支持视频、音乐、图片、PPT等各类多媒体教学软件；Windows操作系统，传统界面，简单易懂；SWPF教学云平台，海量教学软件，随心下载；\n3.防眩技术，绿色护眼：高光过滤技术，过滤有害光线，保护视力；防眩光技术，对光线漫反射处理，防止反光；178°可视角度，不影响外侧两排学生观看；\n4.纯平外观，双屏拼接：纯平表面无边框，灰尘不影响触控；信号拼接转换功能，单屏、双屏自由组合；时尚、科技，与现代化教学场景融为一体；\n5.触显一体，多人互动：10点纳米触控，满足多人同时互动；全高清LED，画面清晰、细节突出；高配工控主机，无线上网，USB存储；\n6.集所有平台设备、黑板于一体，一键开机，一键拍摄，简化了传统平台的多次操作，减少了班级里多余线材，使教室更美观。\n整体技术参数要求：\n1.宽：2000mm 高：1200mm 厚：70mm。教室款总宽可选4000MM宽\n★采用纯平面一体化设计，表面无凹槽，屏幕表面采用防眩光护目设计，使用材料为防眩光纳米钢化玻璃。\n★电脑主机与显示屏集成于黑板中间一体，方便黑板中间部分单独使用和维护。 \n2.一键启动。通过屏幕触摸方式即刻唤醒设备。\n★3.普通黑板和智能交互设备一体化设计，同时具有智能触控及常规黑板粉笔书写功能。\n4.纳米触控膜液晶显示区域：70寸高清FHD 广角IPS硬屏，70英寸ProTouch iFoil纳米触控膜。\n★5. 采用纳米多点触控技术，手指轻触式多点（10点）互动体验， \n6. 屏体类型：LED液晶屏，分辨率不低于1080P，采用HDMI通道传输音频和视频信号，分辨率不低于1080P。\n★7.屏幕防划、防撞、防水、防尘。受遮挡时，触控不受任何影响。\n嵌入式操作系统参数：\n1.内置WIDNOWS操作系统，和SWPF软件云平台，可自动加载嵌入式操作系统。                                                              ★2.内置多功能软件系统，支持自动识别硬盘和U盘中存储的图片、视频、word、Excel、PPT、PDF、自定义应用等文档，并可以通过快捷方式直接调用打开和批注保存。\n3.软件按钮一键触控操作可以实现黑板和智能触摸屏之间的无缝切换。\n内置电脑配置：\n1. 采用模块化电脑方案，内置式，低噪音热管传导散热设计。\n2. 处理器：Intel Core i5以上 ,内存不低于4G DDR3，硬盘不低于32G SSD固态硬盘，网络：Intel无线网卡+天线+有线网卡，内置立体声音响喇叭。\n3. 接口VGA、HDMI、USB*4，支持接口扩展。\n★提供原厂供授权、售后承诺书及参数确认函\n★提供产品3C认证书","台",1]
[2,"布线、安装与调试","线材及辅件，布线、安装与调试。","套 ",1]
["合计",null,"说明:本次询价采购要求投标的产品品牌、型号及规格参数须与采购需求完全一致。"]
["本项目预算为58000元，所有报价均为含税价，本次询价原则上为最低价中标，但如果报价人所报的产品未满足本清单中的品牌型号和参数等要求，采购人使用部门不接受的，采购人有权拒绝最低的报价。"]
[]
[{"$nulls":5},"报价公司(盖章):"]
[{"$nulls":5},"联系人:"]
[{"$nulls":5},"电话:"]
[{"$nulls":5},"报价日期:"]